## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | |  |
| **1.1** | Αριθμός οχημάτων | 1 | |  |  |
| **1.2** | Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **1.3** | Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **1.4** | Η θέση του τιμονιού του προσφερόμενου οχήματος θα πρέπει να είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **1.5** | Το προσφερόμενο όχημα θα είναι διπλοκάμπινο, 4x4 τύπου pick up τετράπορτο με πέντε θέσεις επιβατών, με σκέπαστρο καρότσας τύπου ρολό αλουμινίου και ενσωματωμένο κλείδωμα. | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **1.6** | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου οχήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **2** | **ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ /ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ** | | | |  |
| **2.1** | Πετρελαιοκίνητος κινητήρας | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **2.2** | Ονομαστική ισχύς σε HP | **> 150** | |  |  |
| **2.3** | Ονομαστική ροπή (Nm/ σ.α.λ) τουλάχιστον | **385/1500­2500** | |  |  |
| **2.4** | Κυβισμός (κ. εκ.) | **≤ 2.500**  **>2.000** | |  |  |
| **2.5** | Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) | **> 170** | |  |  |
| **2.6** | Επιτάχυνση 0­100 χλμ./ώρα (δευτ.) | **≤ 13,5** | |  |  |
| **3** | **ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ** | | | |  |
| **3.1** | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι μηχανικού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **3.2** | Σύστημα τετρακίνησης 4x4 | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4** | **ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ** | | | |  |
| **4.1** | Σύστημα πέδησης υδραυλικό με:   * σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (ΗΑC) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| * σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS) με ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| * σύστημα ελέγχου ευστάθειας | **ΝΑΙ** | |  |  |
| * σύστημα υποβοήθησης πέδησης | **ΝΑΙ** | |  |  |
| * αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.2** | Σύστημα ελέγχου καθόδου | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.3** | Προβολείς ομίχλης εμπρός | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.4** | Ενσωματωμένη εργοστασιακή κάμερα οπισθοπορείας | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.5** | Aερόσακοι SRS (τουλάχιστον οδηγού, συνοδηγού, τύπου κουρτίνας, γόνατων οδηγού) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.6** | Zώνες ασφαλείας με προεντατήρες στα μπροστά και πίσω καθίσματα | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.7** | Immobilizer | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **4.8** | Kεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **5** | **ΑΜΆΞΩΜΑ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | | |  |
| **5.1** | Θέσεις επιβατών (5 άτομα) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **5.2** | Αριθμός θυρών (4 θυρών και 1 χώρου φόρτωσης) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **5.3** | Χρώμα αμαξώματος | **ΑΣΗΜΙ** | |  |  |
| **5.4** | Εξωτερικό συνολικό μήκος (mm) | **≤ 5.500**  **> 5.200** | |  |  |
| **5.5** | Εσωτερικό μήκος χώρου φόρτωσης (mm) | **> 1.490** | |  |  |
| **5.6** | Πλάτος χώρου φόρτωσης (mm) | **> 1.500** | |  |  |
| **5.7** | Ύψος χώρου φόρτωσης (mm) | **> 450** | |  |  |
| **5.8** | Ωφέλιμο φορτίο (kg) | **> 1.000** | |  |  |
| **5.9** | Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg) | **> 3.000** | |  |  |
| **5.10** | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | **> 215** | |  |  |
| **5.11** | Γωνία προσέγγισης (ο) | **> 25** | |  |  |
| **5.12** | Γωνία διαφυγής-απομάκρυνσης (ο) | **> 25** | |  |  |
| **5.13** | Εσωτερική επένδυση καρότσας, πλαϊνών και πόρτας (σκληρό ενισχυμένο πλαστικό) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **5.14** | Σκέπαστρο καρότσας τύπου ρολό αλουμινίου με ενσωματωμένο κλείδωμα | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **6** | **ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΊΔΟΣΗ** | | | |  |
| **6.1** | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) | **> Euro 6** | |  |  |
| **6.2** | Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (g/km), μικτός κύκλος | **≤ 190** | |  |  |
| **6.3** | Κατανάλωση μεικτού κύκλου (λίτρα/100 χλμ.) | **≤ 7,5** | |  |  |
| **6.4** | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | **> 70** | |  |  |
| **7** | **ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΡΕΖΕΡΒΑ** | | | |  |
| **7.1** | Ζάντες αλουμινίου (inches) | **> 17’’** | |  |  |
| **7.2** | Μονούς τροχούς και στους 2 άξονες (συνολικά 4 ελαστικά) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **7.3** | Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ιδίων διαστάσεων με τα υπόλοιπα 4 ελαστικά | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **7.4** | Οι διαστάσεις των ελαστικών να είναι κατάλληλες για τις παρεχόμενες ζάντες | **NAI** | |  |  |
| **7.5** | Ελαστικά κατάλληλα για κίνηση εκτός οδών και επί οδών, ανθεκτικά σε σκληρά, ανώμαλα και λασπωμένα οδοστρώματα | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **7.6** | Τα ελαστικά να είναι επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), καινούρια, μη αναγομωμένα κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του οχήματος (βάρος, ταχύτητα και λοιπών χαρακτηριστικών) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **7.7** | Έτος παραγωγής ελαστικών | **> 2019** | |  |  |
| **7.8** | Σήμανση ελαστικών:   * Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα * Αποδοτικότητα καυσίμου * Θόρυβος κύλισης | * **Τουλάχιστον C** * **Τουλάχιστον C** * **≤75db** | |  |  |
|  | **ΛΟΙΠΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ** | | | |  |
| **8.1** | Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.2** | Air condition ή αυτόματος κλιματισμός | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.3** | Ηχοσύστημα ράδιο cd/mp3 player και τουλάχιστον 4 ηχεία | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.4** | Ενσωματωμένη εργοστασιακή οθόνη αφής πολυμέσων (inches) | **> 7,0’’** | |  |  |
| **8.5** | Cruise control | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.6** | Σύστημα Bluetooth /hands-free | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.7** | Εμπρός ­ πίσω ηλεκτρικά παράθυρα | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.8** | Εμπρός και πίσω λασπωτήρες | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.9** | Εξωτερικοί ηλεκτρικοί & θερμαινόμενοι καθρέπτες | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.10** | Πλευρικά σκαλοπάτια | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.11** | Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.12** | Κοτσαδόρος αποσπώμενος με καλωδίωση και ηλεκτρικό φις | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.13** | Λαστιχένια πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.14** | Κιτ πρώτων βοηθειών για πέντε (5) άτομα σύμφωνα με τον ΚΟΚ /εργαλειοθήκη-γρύλλος/ προειδοποιητικό τρίγωνο/ αλυσίδες χιονιού σύμφωνα κατάλληλα για προμηθευόμενες ζάντες/ελαστικά | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **8.15** | Εγχειρίδιο χρήσης ­ συντήρησης | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **9** | **ΠΟΙΌΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ** | | | |  |
| **9.1** | Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **9.2** | Έτος παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) | **> 2019** | |  |  |
| **10** | **ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΆΛΥΨΗ** | | | |  |
| **10.1** | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις: | | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών ή 100.000 χλμ (όποιο επέλθει πρώτο) για τα μηχανικά μέρη του οχήματος | | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Εγγύηση **αντισκωριακής προστασίας** τουλάχιστον 6 ετών, για το αμάξωμα και 3 ετών για το χώρο φόρτωσης (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων) | | **ΝΑΙ** |  |  |
| **10.2** | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | | **≤ 30 ημέρες** |  |  |
| **10.3** | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν **τουλάχιστον** τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας | | **5 έτη ή**  **100.000 km** |  |  |
| **11** | **ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** | | | |  |
| **11.1** | Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στην έδρα του Φορέα με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **11.2** | Το όχημα θα παραδοθεί με έγκριση τύπου στην Ελλάδα και πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή. | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **11.3** | Στις μπροστά πόρτες του οχήματος και στο καπό θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα με τα λογότυπα και την επωνυμία του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, του φορέα χρηματοδότησης, των συγχρηματοδούμενων έργων και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κ.λπ.  **κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή** | **ΝΑΙ** | |  |  |
| **11.4** | Χρόνος παράδοσης οχήματος | **≤ 4 μήνες** | |  |  |